Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm / 19" 1 HE


Patch-Panel 482,6 mm / 19" 1 HE





zum Einbau von 16 LWL-Kupplungen FC-PC, inkl. Befestigungsvorrichtung

zur Aufnahme von

Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm / 19" 1 HE   DK 7439035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
