Ausschreibungstext für Luftstromwächter


Luftstromwächter



Der Luftstromwächter ermittelt, ob der Lüfter seine

volle Luftleistung erreicht. Der Sensor wird mit der

Spannung 24 Volt DC versorgt und gibt diese auch als

Ausgangssignal an das CMC oder die Erweiterungseinheit

weiter.

Bemessungsstrom: 100mA



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftstromwächter   DK 7200530
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
