Ausschreibungstext für Dachblech für Data-Rack mit integriertem


Dachblech für Data-Rack mit integriertem

Kabelmanagement





Zur optimierten Nutzung des Data Racks als

Etagenverteiler bzw. Kabelmanagement-Rack.

Über die Verschiebung der Führungsbleche

lassen sich die einzelnen Kabelwege in ihrer

Größe individuell dimensionieren, womit auch

im Dachbereich eine strukturierte Kabelführung

in Datenautobahnen möglich ist. Das Dachblech

läßt sich auf allen Data Racks mit zwei

Befestigungsebenen und einen Ebenenabstand

von 350 mm befestigen.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech für Data-Rack mit integriertem   DK 7411000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
