Ausschreibungstext für Seitenwand verschraubt


Seitenwand verschraubt



Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

mit aufgeschäumter Dichtung. Als Option soll die

Seitenwand durch eine seitliche Tür mit Gleich-

schließung wie Fronttür vor Ort nachrüstbar sein. Elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7035 pulverbeschichtet.

für Schrankmaße: H: 1800 x T: 600 mm.

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand verschraubt   PS 4186235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
