Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,













































DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 24 HE mit zwei

482,6 mm (19")-Befestigungsebenen und Seitenwänden.

Die  symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet.  Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in  der Tiefe versetzt  angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln  zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten  heranziehen

lassen, bzw.  gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus  genutzt werden können, der

hierbei gebildete  Innenraum läßt sich z.B. zu

Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.  Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind  oberhalb

der Dichtung  mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen.



Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt

seitlich, nach vorne  und hinten, übereinander, sowie

über Eck möglich.  Vorne Aluminium-Sichttür mit

Komfortgriff für Profilhalbzylinder und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Türöffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180°. Rücktür aus 2 mm

Stahlblech, mit geschäumter  Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster  von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt,  Drehgriff mit  Sicherheitsschließung

3524 E.  Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften,  Türanschlag wechselbar  ohne

Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°.  Steckbare Seitenwände mit

Sicherheitsschließung 3524  E.  Zöllige

Befestigungsebene vorne und hinten.  482,6 mm

(19")-Profilschienen  verkröpft, oben bzw. unten am

Gehäuserahmen an  horizontaler Einbauschiene

verschraubt, dadurch optimaler Kabelrangierraum

seitlich. Ebenenabstand 500 mm.  Dachblech zur

Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.  Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert,  hinterer Bereich offen.  Durch

die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst  ein

Einbau um 90° gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen  Kabeleinführung möglich.  100

mm Sockel mit vorn und hinten belüftete Blenden,

seitliche Blenden  geschlossen in RAL 7035.  Erdung

aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im  Bodenrahmen.  2

System-Chassis als Transportsicherung auf innerer

Befestigungsebene.



Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich

von  Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung,  4 Kabelabfangschienen für innere Ebene

(einsetzbar in  Breite und Tiefe),  10 Stück

Kabelführungsbügel aus Kunststoff  (105x70 mm), 50

Käfigmuttern M6 (leitend), 50

Innensechsrund-Schrauben  M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben.



Material: Stahlblech



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 1200 mm + 100 mm T.: 800

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank,   DK 7830110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
