Ausschreibungstext für Handsender für TS- 8 Transpondergriff


Handsender für TS- 8 Transpondergriff



Der Transpondersender  wird vor dem

Griff betätigt, dadurch wird dieser

für ein Zeitfenster entriegelt und kann

durch Betätigen des Druckknopfes

geöffnet werden.

Technische Daten:

Batterie-Lebensdauer: 20.000 . 25.000 h

Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +45 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Handsender für TS- 8 Transpondergriff   DK 7320961
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
