Ausschreibungstext für Blindabdeckung für LWL-Ausbrüche SC Duplex-Kupplungen


Blindabdeckung für LWL-Ausbrüche SC Duplex-Kupplungen



Nicht benutzte Ausbrüche in Patch-Panels für SC Duplex Kupplungen können mit den Blindabdeckungen abgedeckt werden.



Farbe: schwarz



Fabrikat: Rittal
Typ: Blindabdeckung für LWL-Ausbrüche SC Duplex-Kupplungen   DK 7300240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
