Ausschreibungstext für Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS


Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS



Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-

Stangenverschluss, Komfortgriff für DIN

Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E,

max. Türöffnungswinkel 180°.



Hinweis:

Nicht kompatibel mit Schwenkrahmen 45 HE.



Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG, 3 mm,

parsolgrau getönt



Farbe: RAL 7035



Schutzart: IP 55



Für Schränke (B x H): ,,800 x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS   DK 7824282
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
