Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig


Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig



Gehäuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus ge-

walztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle

Profilkanten abgerundet.  Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne

oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für

platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten anreihbar.

Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und

austauschbar, montiert.



Tür:

mit geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm,

Stangenverschluß vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz

nach DIN 43668, Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel

130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.



Rückwand und Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke

tiefenverstellbar im Raster  von 25 mm.



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.



Zubehör:

Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und Befestigungsschrauben zum

seitlichen Abschluß.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech verzinkt.



Oberflächenausführung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung



Abmessungen (B x H x T): 1000x1800x400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig   TS 8084800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
