Ausschreibungstext für Drehzahlüberwachtes Lüftersystem


Drehzahlüberwachtes Lüftersystem

Fan Alarm System FAS



Das Fan Alarm System überwacht

bei bis zu 6 Lüftern 24 V DC die Drehzahl.

Der Ausfall eines oder mehrerer Lüfter

wird erkannt und als Sammelstörmeldung

per LED-Anzeige, Piepser und per inte-

griertem Alarmrelais (potentialfreier

Wechslerkontakt) gemeldet. Es wird direkt

an die I/O Unit angebunden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Drehzahlüberwachtes Lüftersystem   DK 7320811
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
