Ausschreibungstext für Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55



Gehäuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit mehrfach

gekanteter, umlaufender Schutzrinne Tür und Pultdeckel

2,0 mm Stahlblech, aufliegend mit geschäumte Dichtung,

Sicherheitsarretierung und Sicherheitsgriffleiste sowie

Doppelbarteinsatz

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sicht fenster, Bedientableaus, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, 180°

Scharniere, Stromverteilungskomponenten,

Oberflächenausführung:

gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert. Abmessungen (B x H x T): 600 x 960 x

400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55   AP 2666310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
