Ausschreibungstext für TopTherm Dachaufbaukühlgerät speziell für


TopTherm Dachaufbaukühlgerät speziell für

Officeanwendungen





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L 35 L 35 1100/1200 Watt

Abmessungen B x H [mm] 597 x 417 x 475

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 760/780 Watt

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei potentialfreien

Störmeldeausgängen,Türendschalteranschluss und

Kondensatwarnung

werkseitige Einstellung 35°C

Elektrische Kondensatverdunstung und

RiNano-Beschichtung

Anschluss über Anschlussklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Außenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Farbe RAL 7035

Gewicht 42 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: TopTherm Dachaufbaukühlgerät speziell für   SK 3273500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
