Ausschreibungstext für Edelstahl-Klemmengehäuse ohne Flansch


Edelstahl-Klemmengehäuse ohne Flansch



(80/120 mm tief), Schutzart IP 66

Gehäuse: in 1,25 mm Edelstahlausführung 1.4301

rostfrei, Korpus aus einem Stück gekantet und

geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der

Deckelöffnung. Deckel aus 1,25 mm Edelstahl,

aufliegend, mit eingeschäumter Spezialdeckeldichtung,

mit Schutzleiteranschluß im Deckel und Gehäuse, mit

beidseitigen Querleisten, mit Montagebohrungen. Gehäuse

mit Spezial-Kunststoffbuchsen für Unverlierbarkeit der

Deckelschrauben und als Führung des Schraubendrehers.

Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,

Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,

Montageplatte

Oberflächenausführung: Strichschliff

Abmessungen (B x H x T): 400 x 200 x 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Edelstahl-Klemmengehäuse ohne Flansch   KL 1525010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
