Ausschreibungstext für ITS Out-Line Pro


ITS Out-Line Pro



Gehäuse:

Doppelwandiges Outdoorgehäuse

Material 2,0 mm Aluminium, lackiert RAL 9007,

Feinstruktur.

Schutzart IP55.

Massiver geschlossener Sockel mit Bodenblechen zur

Montage des Terminals auf einem Betonsockel.

Dachkonstruktion getragen durch Edelstahlrohrsystem

verschraubt am Boden, bietet zusätzlichen Stand- sowie

Wetterschutz. Massive Tür mit verdeckt seitlich

angebrachten DIRAC- Schließsystem für 40mm

Profilhalbzylinder.

Mit Bohrungen in der Fronttür für optionale Montage des

Soundsystems

9010.540.

15. bzw. 17. Highbrightness TFT-Display für Outdoor

Anwendungen (technische Daten Display siehe extra

Datenblatt).

Touchscreen outdoortauglich (bei 9022.150 &

9022.170),technische Daten siehe extra Datenblatt).

Kabelzuführung von unten (Aufputz) und hinten in

das Gehäuse (Unterputz) möglich.

Elektrische Grundausrüstung (Netzteil und Verkabelung

der aktiven Komponenten, außer PC-System).

Tastaturversionen (9022.250  & 9022.270):

Integriert in der Fronttür des Terminalgehäuse.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrichtung für Rittal

Edelstahltastatur (9004.220) oder für die Rittal

Folientastatur 9010.910.

Tastaturneigung ca. 15°.

Umgebungsbedingungen:

Das Out-Line Pro ist als Terminalsystem für den

Außeneinsatz in der mitteleuropäischen Klimazone

konzipiert. (-20 bis +40°C). Es verfügt über die

Schutzart IP55. Die örtlichen Gegebenheiten am

Aufstellungsort sind zu berücksichtigen. Es sind

Klimakits (Heizung und Filterlüfter sowie die

entsprechende Regelung Art.-Nr.: 9010.311/.312)

verfügbar. Je nach integrierter Hardware und

Umgebungsbedingungen kann der Einsatz eines

Klimagerätes (oder Luft-Luft Wärmetauscher)

notwendig werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Out-Line Pro   ITS 9022170
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
