Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE



Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE



zum Einbau von 40 Europa 2000, SC-Kupplungen oder 20 E 2000-Duplex-Kupplungen incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme

von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE   DK 7491535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
