Ausschreibungstext für Berührungsschutzblendrahmen


Berührungsschutzblendrahmen



Berührungsschutzblendrahmen für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3.

Material: Hart PVC

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:  100 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Berührungsschutzblendrahmen   SV 3096000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
