Ausschreibungstext für Berührungsschutzabdeckung


Berührungsschutzabdeckung



zum Aufstecken auf Reitersicherungselement SV 3418.000

Baubreite: 27 mm

Material: PP

Brandverhalten: UL 94-VO

Dauerbetriebstemperatur:  100 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Berührungsschutzabdeckung   SV 3419000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
