Ausschreibungstext für RiBat Manager


RiBat Manager



Batterieüberwachung



Überwachungseinheit Budget

Ethernet Überwachungseinheit für die Batterie und USV

Überwachung. Die Batterieüberwachung Steuereinheit

ersetzt die interne SNMP Karte der USV. Eine interne

CF Karte speichert Daten der Batterieüberwachung bis

zu 3 Jahre. Neben SNMP werden zusätzlich die

Protokolle RCCMD, SMTP, NTP, FTP, TELNET unterstützt.

RCCMD bietet die Möglichkeit, Server Event gesteuert

herunterzufahren oder beliebige Skripte auszuführen.

Alle Logfiles lassen sich in eine Tabellenkalkulation

zur Auswertung exportieren. Alle erfassten Messwerte

lassen sich grafisch darstellen. Ein potentialfreier

Kontakt für die Meldung eines Alarms ist vorhanden.

An eine Überwachungseinheit lassen sich bis zu 250

Module anschliessen



Technische Daten:

Schnittstellen: RJ45 Ethernet,

potentialfreier Kontakt, Batteriemanagement, 2

serielle Schnittstellen

Protokolle: SNMP, RCCMD, SMTP, NTP, FTP, TELNET Spannungsversorgung:,,,,

Externes Netzteil, 100 / 240 V

Display:,, kein



Fabrikat: Rittal
Typ: RiBat Manager   DK 7857460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
