Ausschreibungstext für Kunststoff-Schaltschrank mit Sichtfenster


Kunststoff-Schaltschrank mit Sichtfenster



Schutzart IP 56

Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 § 7, aus 2,5 - 3,5

mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigtem

Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94

VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 80°C,

Farbton ähnlich RAL 7032 überlackierbar, doppelte

Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste

Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25

mm-Raster nach DIN 43660 für Innenmontage, angepresste

C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.

Tür: mit integriertem Sichtfenster aus 3 mm

(schlagfestem) Acrylglas, mit eingeschäumter Dichtung,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Eingepresste Nocken

für Innenmontage.

Montageplatte: 2,5 mm Stahlblech, verzinkt

Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen,

Wandbefestigungshalter, Wärmetauscher,

Montageplattentiefenverstellung, Filterlüfter,

Heizungen, Montagezubehör, Einpreßmuttern

Außenabmessung (B x H x T): 800 x 1000 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kunststoff-Schaltschrank mit Sichtfenster   KS 1479600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
