Ausschreibungstext für Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC


Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC





Ergoform-S-Griff mit el. magnet. Verriegelung

für CMC-TC für FR, PS, TC, VR, TE. Mit Positions-

sensor zur Überwachung des Handgriffs und el.mag. Verriegelungseinheit

für die Zugangssteuerung.

Der Griff enthält eine integrierte Kennung zur

automatischen Einrichtung am CMC-TC und wird

an die Access Unit angeschlossen.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +40 °C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung für CMC-TC   DK 7320700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
