Ausschreibungstext für Überwachungset Klimageräte


Überwachungset Klimageräte





Zur lokalen Darstellung von CMC-Alarm-

und Statusmeldungen am Rack. Die Spannungs-

versorgung wird über die Processing Unit II

realisiert. Das Display kann auch ideal

als Servicetool zur Inbetriebnahme verwendet

werden.



Das Set .Überwachung Klimageräte. bietet

alle notwendigen Module zur Überwachung

von Rittal TopTherm ( RTT ) Kühlgeräten

mit Comfortreglung. Temperaturen,

Meldungen, Alarme etc. können direkt im

Intranet bzw. Internet auf der Webober-

fläche angezeigt werden. Trap-Alarme werden

 automatisch an eingebundene SNMP-Netzwerk-

management-Systeme gesendet. Optional sind

über das Rittal GSM-Modul auch SMS

Text-Meldungen möglich.

Das Set besteht aus:

Processing Unit PU mit Firm-/Software

für Anwendungen mit Klimageräten

Schnittstellenkarte Klimagerät

RTT-I/O Unit (SK 3124.200)

Netzteil 24 V DC, Eingang; 100 . 240 V AC

( DK 7320.425 )

Anschlusskabel D mit IEC320-Stecker

 DK 7200.210 )

Cat5-Verbindungskabel, 2 m

Zur Verbindung RTT-I/O Unit zur Processing

Unit PU

Datenkabel RS232, 2 m, zur Verbindung

RTT-I/O Unit zum RTT-Klimagerät mit

Comfortreglung



Erweiterung/Aufbau



Die Processing Unit PU hat 4 Kanäle

für 4 Schnittstellenkarten Klimagerät

RTT-I/O Unit. Dem Set liegt eine RTT-I/O

Unit bei. Demnach können bis 3 Stück

RTT.I/O Units optional erweitert werden.

Jede RTT-I/O Unit kann ein Master

TopTherm-Kühlgerät mit jeweils 9 Slave-

Klimageräten überwachen. Mit dem Set

können bis zu 10 Kühlgeräte überwacht

werden, mit Erweiterung max. 40

Kühlgeräte.

Anstelle der Schnittstellenkarten können

auch die Sensoreinheiten des CMC-TC

Überwachungssystems angebunden werden.

Somit können zusätzlich Rauch, Luft-

feuchtigkeit, Luftstrom, Schrankzugang

überwacht werden.



Funktionen/Einstellungen



Sollwerttemperatur Schrank

Alarmtemperaturwert Schrank

Warntemperaturwert Schrank

Filtermattenüberwachung



Warnungen-Alarme



Interne Temperatur zu hoch

Vereisung

Hochdruckfühler

Leckage

Verflüssiger-Lüfter-Fehler

Verdampfer-Lüfter-Fehler

Kompressor-Fehler

Fühlerbruch Verflüssiger-Temperatur

Fühlerbruch Umgebungs-Temperatur

Fühlerbruch Vereisungsfühler

Fühlerbruch Kondensatlevel

Fühlerbruch Innen-Temperatur

Phase fehlt bzw. falsch

EEPROM . Fehler



Fabrikat: Rittal
Typ: Überwachungset Klimageräte   DK 7320490
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
