Ausschreibungstext für Spleißbox


Spleißbox

482,6 mm (19") mit Teleskopauszug,

abschließb.,RAL 7035





LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 2 HE  dient zur

Aufnahme von bis zu 4 Spleißkassetten und kann in jedem

Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Befestigungsebene

als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.

Der optimale  Zugang zu den Spleißkassetten wird durch

Teleskopauszug ermöglicht.  Die variable

Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau

aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front

angebrachte  Sicherheitsschließung schützt vor

unberechtigtem Zugriff.  Der hintere Bereich der

Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett  offen,

als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.

Kabelabfangmöglichkeit mit zwei Zugentlastungsklemmen

sowie die  Kabelführungsklipse für den Faservorrat

ermöglichen  eine systemgerechte LWL-Verkabelung.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Spleißbox   DK 7470535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
