Ausschreibungstext für CMC-Erweiterungseinheit für 3 Netzspannungen


CMC-Erweiterungseinheit für 3 Netzspannungen



Erweiterungseinheit für 3 phasenunabhängige

AC- Spannungen. Zu Entkopplung dienen Opto-

koppler. Es können minimale und maximale

Grenzwerte eingestellt werden. Eine Grenz-

wertüberschreitung wird am CMC Basisgerät

durch Alarm gemeldet. Weiter wird über SNMP

ein Alarm-Text geschickt. Die individuelle

Parametrierung soll über die beiliegende

Software erstellt werden.

Technische Daten:

Überwachungsspannung: 115-230 Volt AC

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungstrom: 140mA

Schnittstelle: I²C, Power- I²C (RJ12)



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-Erweiterungseinheit für 3 Netzspannungen    7200520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
