Ausschreibungstext für TS Server-Rack 47HE


TS Server-Rack 47HE





Rahmen: Symmetrische, verschweißte

Profilrahmenkonstruktion, aus gewalzten und vertikal

16-fach profilierten Hohlprofilen mit integrierter

Systemlochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordneten

Montageebenen. Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schränke ist in allen Ebenen möglich. Türen:

Stahlblech Front- und Rücktür, großflächig

perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil 78%.

Türen sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von  25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen,

Türöffnungswinkel 130°  (nachrüstbar auf 180°). Dach

und Boden: Dachblech zur Kabeleinführung über

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben,  abnehmbar montiert.

Zweigeteilte Dachblechausführung ,  ermöglicht

Nachrüstung und Demontage trotz bereits geführter

Kabel. Boden offen, inkl. Nivellierfüße. Bodenbleche

zur Kabeleinführung, belüftet oder geschlossen sowie

Sockelvarianten im TS8-Zubehörprogramm erhältlich.

Seitenwände: Sind optional im TS8-Zubehörprogamm als

abschließbare oder verschraubte Version erhältlich. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsleitern. Innenausbau: Je eine 482,6mm

(19") Ebene vorne und hinten montiert, Profilschienen

L-förmig mit quadratischer Lochung gemäß EIA 310-D,

stufenlos tiefenvariabel an 4 Systemchassis (2 je

Seite) befestigt. Max. statische Belastung der

482,6 mm (19")Profilschienen:1000 kg Als Kippschutz stehen

verschiedene Möglichkeiten im TS8-Zubehörprogramm zur

Verfügung.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Systemchassis und Profilschienen verzinkt,

chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 2200 x 1200 mm (47 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Server-Rack 47HE   DK 7831483
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
