Ausschreibungstext für LO Netzwerkleitstand


LO Netzwerkleitstand



Winkelkombination zur kompletten Unterbringung aller

Hardware-Komponenten für eine zentrale Steuerung von

EDV-Einheiten im Netzwerk. Die Einheit kann um einen

Netzwerkschrank FR oder TS erweitert werden. Die

Adaption der Seitenwand erfolgt über einen passenden

Kabelkanal. Weitere Informationen und Spezifikationen

sowie Lieferzeit auf Anfrage.



Fabrikat: Rittal
Typ: LO Netzwerkleitstand   DK 7440400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
