Ausschreibungstext für Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS


Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS

mit RiNano Beschichtung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 500 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 470 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 200

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Störmeldeausgängen und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluss über steckbare Anschlussklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

    Außenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 17 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS   SK 3303510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
