Ausschreibungstext für Kabelrangierkanal, 31 HE


Kabelrangierkanal, 31 HE



Zur seitlichen Kabelführung an 482,6 mm (19#-Profilschienen). Der Kabelrangierkanal wird seitlich an einem 482,6 mm

(19#)-Gestell oder seitlich an zölligen Profilschienen in einem 800 mm breiten Netzwerkschrank befestigt. Eine vorne

aufgesteckte und mit Schnellverschlüssen gesicherte Blende gewährleistet die Zugänglichkeit zum Kabelverteilerraum.

Seitlich links und rechts nach innen abfallende Ausbrüche lassen die Kabel in das Innere des Kabelrangierkanals fallen.

Durch die Ausbrüche in der Rückwand können Kabel in den hinteren Bereich des Netzwerkschranks geführt werden. Zur Abfangung

und Zugentlastung können Kabelstränge an Ausbrüchen mit Kabelbindern befestigt werden.



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Für Gestellhöhe: 31 HE

Für Schrankhöhe: 1.600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelrangierkanal, 31 HE   DK 7410310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
