Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55



Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar.

Türen:

2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflügliger Tür: Türanschlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°.

Rückwand:

1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschäumter

Dichtung

Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwände (Zubehör):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungschrauben zum seitlichen Abschluß. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet.

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Bedientableaus, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlußsysteme,

Klimatisierungskomponenten, 180° Scharniere

Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 800 x 2000 x 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55   PS 4808210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
