Ausschreibungstext für Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS


Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1520 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 2~,  50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1050/1150 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 415 x 475

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30 °C bis +55°C)

Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller

mit potentialfreiem Störmeldeausgang und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 47 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS   SK 3384140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
