Ausschreibungstext für Serverschrank 42 HE / 76 SU


Serverschrank 42 HE / 76 SU



Serverschrank, 42 HE / 76 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

abnehmbarem Dachblech, belüfteter Rücktür aus Stahlblech, belüfteter Sichttür vorne, montierten Seitenwänden.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die stufenlose, höhenvariable Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttür mit Lüftungsschlitzen

zur passiven Belüftung aus Stahlblech mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Gelochte Stahlblechtür hinten, zur passiven Belüftung,

mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwände mit Schnellverschluß,

Fahrbarer Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne ausziehbare Füße mit Auszugsgriff zur Vergrößerung

der Stellfläche. Kabeleinführung im Sockel von hinten durch Ausbruch mit Bürstenleisten, Kabelführung hinten im Schrank

durch Schiebeblech mit Gummiklemmprofil, Kabelabfangung mit Kabelbindern an der montierten Kabelabfangschiene. Zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 42 HE, am Gehäuserahmen vorne und zwei 486,2 mm (19") Profilschienen, 42 HE am Gehäuserahmen

hinten montiert. Sternpunktförmige Erdung aller Flachteile auf Potentialausgleichsschiene.



Lieferung komplett montiert incl. Seitenwänden, incl. systemgebundenem Montage- und Befestigungszubehör.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, außen struktur, elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminium-Strangpreßprofil und

Druckgußeckstücke RAL 5018.



Abmessungen: B.: 600 mm H.: 2000 + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank 42 HE / 76 SU   FR 7880200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
