Ausschreibungstext für Netzwerkschrank, vormontiert 25 HE/ 45 SU


Netzwerkschrank, vormontiert 25 HE/ 45 SU



Vormontierter Netzwerkschrank, Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

Dachblech, Bodenblech, Seitenwänden und Rückwand aus Stahlblech, Sichttür vorne.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die stufenlose, höhenvariable Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttür aus Stahlblech

mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Rückwand aus Stahlblech, mit Kabeleinführung und Bürstenleisten unten. Dachblech passiv belüftet

mit Lüftungsdom, Bodenblech einteilig. Zwei Seitenwände mit Schnellverschlüssen und Lüftungsschlitzen unten montiert.

Vier Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten montiert. Vier montierte Tiefenstreben ermöglichen die stufenlose

Montage von Profilschienen oder T-Nut-Profilschienen als zöllige oder als metrische Ausführung. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen an Tiefenstreben ca 150 mm von vorne montiert, stufenlos tiefenverstellbar.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, umlaufende Profile RAL 5018.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 + 25mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank, vormontiert 25 HE/ 45 SU   FR 7893000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
