Ausschreibungstext für Schaltschrank (Modul Combi Schrank)


Schaltschrank (Modul Combi Schrank)

nach Schutzart IP 55



Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Türen (Zubehör): 1,5 mm

Stahlblech mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

Türanschlag wechselbar. Rückwand: 1,5 mm Stahlblech,

abnehmbar, mit aufgeschäumter Dichtung Dachblech: mit

aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar Seitenwände

(Zubehör): 1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter

Dichtung und Befestigungsschrauben zum seitlichen

Abschluß. Alle Teile sind zur Befestigung von

Erdungsbändern vorbereitet. Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Stahltüren, Sichttüren, Tableaus, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, 180°

Scharniere, Stromverteilungskomponenten, Einschubböden,

Teilmontageplatten, Aufsatzmodul Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 2000 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Modul Combi Schrank)   MC 4700200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
