Ausschreibungstext für Universalverriegelungseinheit für CMC-TC


Universalverriegelungseinheit für CMC-TC



Sicherheitsverriegelung bestehend aus Basiseinheit und

Verschlußgegenstück inkl. Kennungsgeber für .stromlos

offen. oder .stromlos geschlossen.. Über das

Verschlußstück wird ein Zugangskontakt betätigt.

Anschluß an eine Access Unit über Verbindungsleitung 2m

mit beidseitigem RJ 45 Stecker, beigelegt. Montage

mittels separaten Befestigungssätzen

(schrankspezifisch) oder individuell.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 140mA

Zugfestigkeit: 1000 N

Temperatur-Einsatzbereich: +10 °C ... +40 °C

Verriegelung BxHxT: 48 x 42 x 20 mm

Kennungsmodul BxHxT: 18 x 77 x 19 mm

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Universalverriegelungseinheit für CMC-TC   DK 7320730
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
