Ausschreibungstext für CMC-TC GSM Unit Quad Band


CMC-TC GSM Unit Quad Band





Wenn z.B. keine Netzwerkinfrastruktur vorhanden ist,

kann die GSM Unit Quad Band zur Alarmweitermeldung

als SMS verwendet werden. Es können bis zu vier

Zielruf- nummern eingestellt und den Ereignissen

zugeordnet werden. Erforderlich zum Betrieb des

Modules ist eine SIM-Karte und es kann ein nur Tool

GSM Unit, ISDN Unit oder Display an eine Processing

Unit II oder Basic CMC angebunden werden.



Die Spannungsversorgung erfolgt über die Processing

Unit oder das Basic CMC. Zum Betrieb des Moduls ist

eine SIM- Karte erforderlich ( handelsübliche oder

data only Karten ). Die GSM-Unit Quad Band arbeitet

im 850/900/1800/1900 MHz Frequenzbereich. Es können

bis zu vier Zielrufnummern eingestellt und den

Ereignissen zugeordnet werden. Zum Aktivieren von

CMC-TC - Schalt- ausgängen kann über handelsübliche

Handys eine SMS an das Modem gesendet werden, um

darüber die Aktionen auszuführen. Die Antennentechnik

ist im System enthalten.



Weitere Funktionen: soweit sie vom Provider

zur Verfügung gestellt werden

Fax

EMail

Voice Mail



Abmessungen B x H x T:

136 x 44 x 129 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC GSM Unit Quad Band   DK 7320820
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
