Ausschreibungstext für Rittal SSC Power Pack


Rittal SSC Power Pack





Redundantes Netzteil zur Verwendung mit dem SSC

premium, sowie der SSC console cat5 und SSC console IP.

Durch dieses zusätzliche externe Netzteil wie die

Ausfallsicherheit des Systems erhöht. Dazu wird diese

Netzteil an einen 2 Stromkreis (USV) angeschlossen und

übernimmt die Versorgung der Komponenten, falls das

interne Netzteil ausfällt.

Funktionen:

- Redundantes externes Netzteil mit Power LED

Technische Daten:

- Primär: 100-240V AC 47-63Hz) Kaltgerätebuchse

(IEC 320)

- Sekundär: 12V DC / 5A  Mini-Din 4 Stecker an

1,2m Anschlusskabel

- Power-LED ? Zertifizierungen:  CE / UL Listed

- Abmessungen BxHxT: 75x45x145mm (ohne Stecker)

Material: Kunststoffgehäuse schwarz mit Bedruckung

Lieferumfang:

- 1 SSC Power Pack (Art.-Nr.: 7552.220)

Hinweise:

- Zusätzlich wird benötigt: Netz-Anschlusskabel

(z.B. 7200.210)



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal SSC Power Pack   DK 7552220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
