Ausschreibungstext für Netzwerkschrank Typ 1, 47 HE


Netzwerkschrank Typ 1, 47 HE



Netzwerkschrank Typ 1 in 2 mm starker Stahlblechausführung; verstärkte

Profil-

rahmenkonstruktion aus 9-fach gekantetem Hohlprofil mit umlaufender

Vierkant- und Rundlochung im 25 mm DIN-Maßraster in der Breite,

Höhe und Tiefe, zur Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

Die Profilrahmenkonstruktion muß eine Belastung von 13.000 N

aufnehmen können. Einbaumöglichkeit von zölligen oder metrischen

Profilschienen und/oder Schwenkrahmen mit

Tiefenverstellung im 25 mm DIN-Maßraster.

Unbegrenzt aneinanderreihbar durch Anreihsatz.

Dachblech abnehmbar, mit vier Dachbefestigungsschrauben montiert,

austauschbar gegen Transportösen zum Krantransport.

Fronttür aus Aluprofil RAL 7035, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas ( im oberen Querprofil können Beschriftungsleisten

eingesetzt werden ) Rücktür aus Stahlblech mit demontierbarem im

DIN-Maßraster gelochtem Vierkantrahmen; rechts sowie links

anschlagbar, vorbereitet zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders.

Kabeleinführung von unten über 3-geteilte, herausnehmbare und

untereinander austauschbare Bodenbleche. Lieferumfang komplett

montiert (ohne Seitenwände), incl. systemgebundenem Montage-

und Befestigungszubehör.



Lackierung: RAL 7035, außen Struktur, elektrophorese tauchgrundiert.

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 / 10.91



Abmessungen: B: 800 mm H: 2200 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank Typ 1, 47 HE   DK 7681235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
