Ausschreibungstext für Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke)


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke)



nach Schutzart IP 55

Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Kabelrangierraum mit

abnehmbaren Blenden

Türen:

2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflügliger Tür: Türanschlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°.

Rückwand:

1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschäumter

Dichtung

Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwände (Zubehör):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet.

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Tableaus, Erdungsbänder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, 180° Scharniere,

Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert.

Außenabmessung (B x H x T): 800 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke)   PS 4815310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
