Ausschreibungstext für LCP Inline EC BHT (mm) 300x2000x1200


LCP Inline EC BHT (mm) 300x2000x1200



Der zur Klimatisierung von Serverschränken in

Rechenzentren konzipierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher

 bietet eine geregelte, bedarfsgerechte und

energieoptimierte Kühlung von bis zu 30kW, bei

möglichst geringem Gewicht und einer umfassenden

Möglichkeit des Monitorings.



Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Somit ist eine 100%ige Trennung der IT und des FM

gegeben - auch im Wartungsfall erfolgt der Zugriff ausschließlich auf

das LCP Inline EC selbst.



Das LCP Inline EC kühlt hierbei offen den Raum.

Die Luftführung erfolgt über die Kaltluftausblasung

in den Kaltgang vorne und der Warmluftabsaugung aus

dem Warmgang hinten mittels perforierter Türen.

Die Abkühlung der Warmluft erfolgt hierbei mittels

Hochleistungs-Kompaktregister Wärmetauscher

Durch die Kaltluftausblasung und Warmluftabsaugung

über die gesamte Höhe des Luft-/Wasser-Wärmetauscher

wird die Kühlung für das gesamte 19''-Equipment im

Serverschrank angeboten. Wahlweise kann die Kühlleistung

von weiteren Serverschränken durch Installation weiterer

Geräte entsprechend ausgeweitet werden.



Durch Verwendung von EC-Lüftern wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert.

Der großflächige Hochleistungs-Wärmetauscher des LCP

Inline EC ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen (bis zu 21°C)

und niedrige Druckverluste wasser- und luftseitig.

Somit wird eine deutliche Verlängerung von freier Kühlung

und Reduktion der el. Leistungsaufnahme der Pumpensysteme erzielt.



Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverracks sind räumlich voneinander

getrennt.

Ein Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluß kann über 1" AG flexibel nach unten

oder hinten erfolgen.

Die Lüfter sind jederzeit werkzeuglos tauschbar.

Eine Netzwerkeinbindung für Monitoring/Einstellung aller technischen

Parameter ist möglich.



Extrem robust durch einfachen, optimierten Aufbau.

Strenge räumliche Trennung von wasserführenden und

elektrischen Bauteilen. Alle elektrischen Bauteile sind zusätzlich

spritzwassergeschützt.



TÜV GS zertifiziert, Schwitzwassertest nach DIN 3168

wird erfüllt.

UR-Approbation serienmässig.



Regelung

Optimale Anpassungsfähigkeit (0-100%) durch dynamische, kontinuierliche

Regelung des

Kaltwasser-Volumenstroms.

Regelung auf eine konstante Server-Zuluft-Temperatur durch stufenlose

Anpassung des

Luftvolumenstromes aufgrund der Temperaturdifferenz

(Zuluft - Abluft) für bestmögliche und hochgradig energieeffiziente

Versorgung der Servertechnik.

Das Gerät ist nach dem "fail safe" Prinzip konstruiert -

für den unwahrscheinlichen Fall eines Defektes geht das

Gerät automatisch auf max. Kühlleistung.



Serienmässig redundante Ausführung der zur Regelung

benötigten, luftseitigen Temperaturfühler.



Service:

Die sechs Lüfter sind einzeln im laufenden Betrieb

austauschbar und selbstkontaktierend.

Die Regelung bleibt während eines Lüfterausfalls / Tausches erhalten. Es

sind keinerlei

Einstellarbeiten vor oder nach dem Lüftertausch notwendig.

Der Wechsel einzelner Lüfter ist innerhalb von 30s möglich.

Das Gerät verfügt über eine automatische Entlüftung und

sichert somit die schnelle Verfügbarkeit des Gerätes während

der Inbetriebnahme.





Monitoring:

Erweiterte Funktionalität der Überwachungs- und Steuerungstechnik /

Software über SNMP.

Basic CMC mit Ethernet- Schnittstelle serienmäßig.

Graphische Benutzeroberfläche durch integrierten Webserver.

Ständige Anzeige und Überwachung aller relevanten Betriebsparameter wie

Zu/Abluft Temperaturen, Durchfluss, Vor/Rücklauf Temperaturen,

Lüfterdrehzahl, abgeführte Verlustleistung, etc..

Serienmässiges Touchscreen-Display zur Überwachung und

Bedienung am Gerät.



Technische Daten:

-,,Kühlmedium:,,,,Wasser oder Wasser/Glykol-Mischung gem.

Bedienungsanleitung

-,,Wasseranschluss:,,1" AG

-,,Spannungsversorgung:,,,,230V, 1~, 50/60Hz oder alternativ

,,,,,,,,,,400V, 3~, N, 50/60Hz bei einphasiger Belegung

-,,Gewicht:,,,,,,ca. 230kg

-,,Abmessungen (BxHxT):,,,,300x2000x1200mm

-,,Verfügbare Ausbauhöhe:,,frei (42HE)



Standard Auslegung:

-,,Sensible Kühlleistung:,,,,30kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,5000m³/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,15°C

-,,Wasserrücklauftemperatur:,,22,7°C

-,,Durchsatzmenge Kühlmedium:,,60l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,0%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,24°C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,20K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgerätes:,,90kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme, maximal:,,,,1050W



Projektspezifische Auslegung:

-,,Sensible Kühlleistung:,,,,..........kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,          m³/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,..........°C

-,,Wasserrücklauftemperatur:,,          °C

-,,Durchsatzmenge Kühlmedium:,,           l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,...........%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,..........°C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,...........K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgerätes:,,...............kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme im Betriebspunkt:,,...............W



Optionen:

-,,Redundante Stromeinspeisung mittels Transferswitch

-,,Fronthaube zur optimalen Luftverteilung (3301.980)



Fabrikat : Rittal

Typ: 3300.470 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Inline EC BHT (mm) 300x2000x1200   SK 3300470
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
