Ausschreibungstext für FM-Systemrundstangen


FM-Systemrundstangen



FM-Systemrundstangen für Krone Module 2/10 (LSA-Plus)

und LSA-Systemprofil



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler bzw. einem Verteilerschrank oder für anwendungsspezifische Lösungen. Auf

den FM-Systemrundstangen können LSA-Plus-Profil Module 2/10, Rundstangendurchmesser: 12 mm, Stangenabstand: 95 mm montiert

werden. Die FM-Systemrundstange ist für 33 LSA-Plus-Profil Module 2/10 ausgelegt, (max. 330 DA). Durch die Ergänzung

der Systemrundstangen mit Kabelführungsleisten wird eine zusätzliche Aufnahme der Rangierkabel ermöglicht.



für 330 DA

Ausführung: Rundstahl, verzinkt, chromatiert



Länge: H: 825 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Systemrundstangen   DK 7535000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
