Ausschreibungstext für Access Türblenden für FR (i)


Access Türblenden für FR (i)





Die Access Türblenden beinhalten einen el.

magnet. Verschluß mit einer Sicherheits-

schließung. Die Türblende kann mit dem CMC-

TC-Überwachungssystem verbunden werden,

dadurch lässt sich die FR (i) - Tür fern-

gesteuert über das Netzwerk öffnen und über-

wachen. Die Türblende ist mit einem

Lesesystem ausgestattet, welches dazu dient,

dass der Zugang ebenso über eine Chipkarte

erfolgen kann. Per Plug & Play kann das

System an die Access Unit angebunden werden.

Für das Betreiben des Systems wird zusätzlich

ein Zugangssensor (7320.530) benötigt.

Technische Daten

Türblende für 2000 mm hohe FR (i) Schränke

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schnittstelle: I²C

Chipkarten-Typ: I²C-Chip



Weiterhin ist die Access - Türblende mit

einem Master-Key-Griff ausgestattet.



Fabrikat: Rittal
Typ: Access Türblenden für FR (i)   DK 7320910
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
