Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank





Gehäuse: Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion

des Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung ermöglicht einfaches

Einhängen und Sichern der Ausbauelemente nach dem

Prinzip der Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten

sind abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile

besitzen jeweils zwei in der Tiefe versetzt

angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur

flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus genutzt werden können, der

hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B. zu

Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt

möglich: seitlich, nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck. Vorne Design-Sichttür

bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Türöffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180°. Inkl. Komfortgriff

für Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rücktür aus 2 mm

Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524

E. Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Zwei

System-Chassis in der Schranktiefe, in die innere

Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube

gesichert. Dachblech abnehmbar, mit aufgeschäumter

Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben montiert.

3-fach geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur

Kabeleinführung. Die Anordnung der Einzelbleche ist

frei wählbar. Zusätzlich sind die Einzelmodule gegen

bereits vorbestückte Lüftermodule oder Module mit

Bürstenleisten zur Kabeleinführung austauschbar.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet

zur Befestigung von Erdungsbändern.

Material: Stahlblech



Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert Flachteile zus.

pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur. Systemchassis,

Bodenrahmen, Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.



Abmessungen: BHT 800x1200x800 mm

Lichte Ausbauhöhe:

24/42 HE/SU "



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7820350
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
