Ausschreibungstext für USV PMC40 10kW-Modul


USV PMC40 10kW-Modul





Kompaktes, modulares und schrankunabhängiges

Dreiphasen-USV-Modul

Nennleistung: 1x 10 kW Verwendet

die Doppelwandler-Technologie und besitzt

Klassifizierung VFI-SS-111. Montage direkt in der

482,6 mm (19")-Ebene, eine Mischbestückung mit anderer

Hardware im selben Rack ist möglich.



Zur einfachen Handhabung müssen die USV-Module in

Einschubtechnik auszuführen und mittels eines

speziellen Rahmens in jeden beliebigen 482,6 mm (19")

Schrank einzubauen sein.



Zur Erzielung einer größtmöglichen

Versorgungssicherheit für die angeschlossenen

Verbraucher, werden nur nach dem Dauerwandlerprinzip

(Online-Betrieb) arbeitende Anlagen gemäss

Klassifikation VFI-SS-111 (voltage und frequency

independent) nach EN 62040-3 zugelassen. Es werden

ausschließlich transformatorlose USV-Anlagen

zugelassen.



Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung

für den Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb

der vorgegebenen Überbrückungszeit aus den Batterien,

bzw. für die Zeit bis das öffentliche Netz

wiederkehrt, oder eine Ersatznetz die

Energieversorgung des Gleichrichters übernimmt. Über

den DC-Wandler wird dann automatisch die Batterien

wieder aufgeladen.



Jedes USV-Modul besitzt an der Front ein

Benutzerfreundliches, menügeführtes, min. 2-zeiliges

(40 Zeichen) LCD-Display für die Bedienung der

Anlage.  Hierüber kann die Steuerung der Anlage und

der Zugang  zum Eventregister und zum Servicemodus

erfolgen. LEDs für die Stromfluss- und

Betriebsanzeige sowie entsprechende Drucktaster für

die Steuerung und die Menüführung sind ebenfalls im

Display vorzusehen.



Die USV-Anlage muss über einen automatischen

Batterietest verfügen, der regelmäßig, in frei

programmierbaren Zeitabständen, eingeleitet wird.

Gefordert wird eine stationäre, wartungsfrei

verschlossene gasrekombinierende Bleibatterie,

mit der Gebrauchsdauer von 10 Jahre.



Technische Daten:

USV-Klassifizierung gem. EN 62040-3: VFI-SS-111

Ausgangsleistung: 10 kW

Dezentrale Parallelarchitektur Max Leistung: 20 kW

(mit zusätzlichem Modul)

Sicherheit: EN 62040-1.1, EN 60950-1

EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3,

EN 61000-6-2

Eingang: 3 x 400/230 V +N

Toleranz (ohne Batterieentladung):

-30 / +15 % Netzfrequenz

Eingang: 35 - 70 Hz

Verzerrungsfaktor THD (Eingang): 4 %

Eingangsleistungsfaktor: 0,99

Spannungsregelung: < +/- 2 %

Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz

Frequenzstabilität: <+/- 0,05 Hz

Überlastbarkeit des Inverters: 125%, 10 Min

150%, 1 Min

Schutzart: IP 20

Wirkungsgrad bei 50% lineare Last: 94 %

Wirkungsgrad bei 100% lineare Last: 96 %

Überbrückungszeit: Batterieabhängig

Breite: 485 mm (19")

Tiefe:  540 mm

Höhe:  3 HE (ca. 133 mm)

Bypass elektronisch Bypass manuell integriert

(Handumgehung)



Fabrikat: Rittal Typ; USV PMC40 10kW-Modul, DK

7040.110 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: USV PMC40 10kW-Modul   DK 7040110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
