Ausschreibungstext für Stahlblechtür, belüftet, in Flatpack-Lieferform


Stahlblechtür, belüftet, in Flatpack-Lieferform



Belüftete Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschließung - 12321

-. Die Tür wird durch einfaches einhängen und sichern

mittels Federstiftschanieren am Schrank befestigt.

Die Verpackung der flatpack-Einzelkomponent läßt sich

als Gesamtverpackung für den montierten Schrank

wiederverwenden.



Material:1,5 mm Stahlblech Oberflächenausführung:

Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035 Abmessungen:

Für Schränke (BxH) 600 mm x 1600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür, belüftet, in Flatpack-Lieferform   DK 7540570
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
