Ausschreibungstext für Anschlußleiste 230 Volt


Anschlußleiste 230 Volt



für den Einbau in Netzwerkschränke mit 25 mm

DIN-Maßrasterung oder stufenloser Befestigung. Die Anschlußleiste enthält einen

Sicherungsautomaten, 2-polig L 16 A, zur Trennung der Steckdosen von der Netzspannung bei Überlast. Leichte Zugänglichkeit

zum Anschlußraum durch separate Abdeckung.

Der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Längsreihe möglich.

Die Anschlußleiste ist VDE/GS geprüft.

Ausführung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC

- Sicherungsautomat: 2-polig L 16 A

- Schaltleistung: 6 kA bei 230 Volt

- Selektivität: Kl. 3 (bis L 25 A)

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlußkabel: 2 m lang H05VV-F3G1

- Steckdosen: 6 Stück



Länge: 569 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlußleiste 230 Volt   DK 7207510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
