Ausschreibungstext für Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau


Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau



Geräteboden für Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19")

Befestigungsebenen.

Zur direkten Befestigung an  Profilschienen.

Der Geräteboden verfügt über Belüftungsschlitze, welche den

Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begünstigen.

Zur Montage an L-winkeligen Profilschienen.

Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast





Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Ebenenabstand:  600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau   DK 7828961
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
