Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8


Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8



75 mm hohes Dachblech mit umlaufenden Lochblech (Durchmesser 3mm) zur passiven Belüftung.

Das Design des Dachbleches paßt sich dem der belüfteten Sicht- und Stahlblechtür an.

Schiebewinkel hinten zur Kabeleinführung.

Eine optionale seitliche bzw. vordere Kabeleinführung ist mittels der symmetrischen Rahmenkonstruktion durch das Drehen

des Dachbleches möglich.

Gummiprofil zur Fixierung der Kabelbündel und -stränge am schiebbaren und festen Winkel.

Eine aktive Belüftung ist durch den einfachen Unterbau eines Lüfterbleches auch nachträglich möglich.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: B: 800 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung, belüftet für DK TS 8   DK 7826886
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
