Ausschreibungstext für Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e


Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2000/2360 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35  965/1085 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 1580 x 290

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Störmeldeausgängen und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 73 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e   SK 3328510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
