Ausschreibungstext für Serverschrank 24 HE


Serverschrank 24 HE



Serverschrank, 24 HE Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil.

Mit abnehmbarem Dachblech, belüfteter Rücktür aus

Stahlblech, belüfteter Sichttür vorne, montierten

Seitenwänden. Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten

ermöglichen die stufenlose, höhenvariable Befestigung

von zusätzlichen Ausbaukomponenten. An den Ecken

versteift durch Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell

ist komplett zerlegbar. Fronttür mit Lüftungsschlitzen

zur passiven Belüftung aus Stahlblech mit 4 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit

Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Gelochte Stahlblechtür

hinten, zur passiven Belüftung, mit Ergoform-S-Griff

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwände mit

Schnellverschluß, austauschbar gegen

Sicherheitsschließung. Dachblech mit Lüftungsdom und

sechs Ausbrüchen zur passiven Belüftung, zur Fahrbarer

Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne

ausziehbare Füße mit Auszugsgriff zur Vergrößerung der

Stellfläche. Kabeleinführung im Sockel durch Ausbruch

mit Bürstenleisten, Kabelführung hinten durch

Bürstenleiste, Kabelabfangung mit Kabelbindern an der

montierten Kabelabfangschiene. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen, 24 HE, am Gehäuserahmen vorne und zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 24 HE am Gehäuserahmen

hinten montiert. Sternpunktförmige Lieferung komplett

montiert incl. Seitenwänden, incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehör.

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, außen struktur,

Strangpreßprofil und Druckgußeckstücke RAL 5018.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1225 + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank 24 HE   FR 7880125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
