Ausschreibungstext für FR (i) Netzwerkschrank, vormontiert


FR (i) Netzwerkschrank, vormontiert





Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion bestehend

aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integriertem System-Lochbild

im 25 mm Maßraster nach DIN. Vier vertikalen

Aluminium-Strangpressprofilen mit rückseitiger T-Nut

über die gesamte Profillänge zur stufenlosen

Befestigung von Ausbauzubehör, mit einer integrierten

System-Hohlkammer zur Kabelführung über die gesamte

Schrankhöhe zur Aufnahme von: Kabelführungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und Systemkomponenten

für Flüssigkeits-Kühlung ohne Verlust an

Schrankinnenvolumen. Schrank anreihbar in allen Ebenen.

Türen bestehend aus:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlußblende, zum

Wechsel des Verschlußsystems Blende komplett

austauschbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders, (40/45 mm) nach DIN 18254.

Gewölbte Fronttür mit gebogener Sichtscheibe aus 4mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG), innenliegenden

130°-Scharnieren und Einpunktvorreiber-verschluß mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Geschlossene

Stahlblechrücktüre, mit innenliegenden

130°-Scharnieren, Einpunktvorreiberverschluß mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag

wechselbar. Zwei steckbare Design-Seitenwände, inkl.

Sicherheitsschließung . 12321 -.

Dachblech zweigeteilt zur vereinfachten

Kabeleinführung, zur Belüftung anhebbar.

Im Bodenrahmen montiertes Bodenblech als Sichtblende

vorne, hinterer Bereich offen zur Kabeleinführung.

100mm-Design-Sockel belüftet, Nivellierfüße und

Sockeladapter beigelegt. Zwei zöllige, 482,6 mm

(19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel

innerhalb des Schranksystems befestigt. Die maximale

Belastbarkeit einer Montageebene beträgt 500 kg, max.

1000 kg je Rack. Erdung aller Flachteile auf den

Gehäuserahmen. Zentraler Erdungspunkt am Bodenrahmen

hinten montiert.

Zusätzlich beigelegt:

50 Käfigmuttern und Innensechsrund-Schrauben M6,

Material: Stahlblech, Aluminium

Oberflächenausführung:

Rahmengerüst und Türkorpus lackiert RAL 9006,

Flachteile und Verschlußblende RAL 7035

Abmessungen: BxHxT.: 800mm x 2000+100mm x 895 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE

Schutzart: IP 20 (aufrüstbar mit Schutzartgeprüften

Beplankungsteilen bis IP 55)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR (i) Netzwerkschrank, vormontiert   DK 7855550
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
