Ausschreibungstext für Kabelmanager, Basis-Kit


Kabelmanager, Basis-Kit



Zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung

der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme von

Kabelreserven und Überlängen. Wahlweise einzeln, oder

kombiniert zu halb oder  Vollkreiselementen

einsetzbar. Mit größer werdendem Befestigungsabstand

der Elemente zueinander lässt sich der Umlenkradius

der Kabel vergrößern, bzw. der Weg der Kabelführung

individuell gestalten. Die Möglichkeit, die Elemente

auch an ihrer Kantenseite zu befestigen, erlaubt den

Einsatz an Ecken und Kanten und ermöglicht so die

geschützte Kabelführung um diese herum. Oberhalb des

Kreisbogens einsetzbare Fixierungs- Clips halten die

geführten Kabel innerhalb der Elemente zurück.  In

axialer Richtung anreihbar für eine HE-bezogene

Kabelführung zur Montageebene, oder zur Kanalisierung

der Kabelstränge untereinander.



Material:

Kunststoff, UL 94-V0



Farbe:

RAL 7035



Lieferumfang:

VE = 8 St.

Inkl. Fixierungs-Clips und Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelmanager, Basis-Kit   DK 7064100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
